**S345六支渠桥危桥改造工程施工项目（S345-LZQQ-SG标段）**

**招标公告**

**1、招标条件**

S345六支渠桥危桥改造工程已报请江苏省交通运输厅公路局同意将列入危桥改造计划,资金来源为省厅公路局危桥改造专项资金。该桥施工图设计已由连云港市公路管理处审查通过。本项目发包人（招标人）为连云港市公路管理处。项目已具备招标条件，受招标人委托，江苏武晋工程咨询有限公司（招标代理）现对S345六支渠桥危桥改造工程施工项目（S345-LZQQ-SG标段）进行公开招标。**本次招标采用国内公开招标、资格后审、设定最高投标限价的方式，评标办法采用技术评分最低标价法。**

**2、项目概况与招标范围**

2.1 项目概况

S345六支渠桥位于连云港市灌南县三口镇张湾村，上跨六支渠。该桥于2011年建成通车，桥梁养护中心桩号为K37+296，设计荷载为公路-Ⅰ级，总体跨径布置为3×10m，双幅桥，每幅桥面净宽10.75m，总宽11.75m，两幅桥之间净距1.0m，总宽24.5m。上部结构采用标准跨径10m装配式预应力砼空心板梁，下部结构采用柱式桥墩台，钻孔灌注桩基础。桥面采用沥青混凝土铺装层。根据《连云港市国省干线公路桥梁S345六支渠桥定期检查评定报告》（2018年3月）检测报告结论，评定六支渠桥的右幅为4类桥，左幅桥为2类桥。根据《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004），4类桥梁需进行大修或改造。

本次桥梁改造方案主要针对病害严重的右幅，桥梁维持原有跨径布置，即采用上部构造采用 3×10m，上部结构由预应力砼空心板梁更换为钢梁。桥面采用10cm现浇混凝土+10cm沥青砼铺装。桥面净宽10.75m，外侧为宽0.5m的钢筋砼防撞护栏，单幅桥梁总宽11.75m。单向2%横坡。桥梁平面维持现状，新更换钢梁按新规范标准进行设计，钢梁高度47cm，汽车设计荷载等级按公路－Ⅰ级。下部结构利用原结构，仅对支座垫石进行改造。凿除原结构垫石，根据新的上部结构通过植筋的方式重新浇筑垫石。 桥面铺装采用10cmC50钢纤维混凝土+10cm沥青混凝土；设置D60型伸缩缝；支座采用GYZF4、GJZF4四氟滑板式橡胶支座；泄水管采用钢进水口和矩形钢泄水管，每3m设置一道；防撞护栏采用SA级F型墙式护栏。

2.2 招标内容

S345六支渠桥危桥改造工程施工项目共设1个施工标段，即S345-LZQQ-SG标段，合同范围包括：S345六支渠桥改造工程施工图设计范围内的支座垫石、支座、上部结构、桥面铺装、排水及防护等的施工及为实施以上工程所必需的临时工程的施工及工程缺陷修复。

2.3 工期

工期：4个月，计划开工时间：2018年6月20日；计划完工时间：2018年10月20日。

工程缺陷责任期为2年。

**3、投标人资格要求**

3.1投标人应具备的资质条件、业绩、能力和信誉，具体要求如下：

**（1）资质要求：独立企业法人，持有效营业执照，具有国家建设行政主管部门核发的有效的公路工程施工总承包三级及以上资质或桥梁工程专业承包三级及以上资质，并具有省级及以上建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》，且在投标截止时间当日不得处于暂扣状态。**

**（2）财务要求：根据《江苏省交通运输项目投标企业财务能力评价指标》规定的方法计算，投标人在“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”中的“财务能力评价参考得分”不小于60分。**

**（3）业绩要求：2013年1月1日至今（以系统备案的交工验收时间为准），投标人承担过钢结构桥梁工程施工项目（不含系杆拱），且已交工验收合格；未发生重大质量、安全事故。**

**（4）信誉要求：投标人同时满足以下3项要求：**

**a.投标文件递交截止日当天，投标人在最近一次江苏交通项目的信用档案等级评定中被评为A级（含A级暂定）及以上；**

**b.投标人不存在苏交监察〔2007〕13号文《关于印发<江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定>的通知》中所述行贿行为而处于被禁止进入江苏省交通工程建设市场期限内；**

**c.根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，投标人需提供2015年1月1日至今检察机关出具的企业、企业法定代表人、项目经理无行贿犯罪记录的查询书面告知函（网上下载或检察院出具，无行贿犯罪记录的查询书面告知函必须放置于投标文件第一信封证明材料清单内，否则视为缺失）。**

**（5）项目经理和项目总工要求：拟投入本项目的项目经理应具有公路工程专业二级及以上建造师执业资格，并且已经获得建造师注册证书，具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证），年龄不得大于60周岁；拟投入本项目的项目总工必须具有工程师及以上技术职称，具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证），年龄不得大于60周岁；项目经理和项目总工无其他在建项目且无新中标工程（或具有项目招标人出具的可撤离证明，如有此证明其原件装订在投标文件正本中）。**

**（6）其他要求：根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）的规定，拟投入的专职安全生产管理人员数量不少于1名，并具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）。**

**3.2 本次招标不接受联合体形式投标。**

**3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则相关投标均无效。**

**3.4 投标文件递交截止日之前，在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。**

**3.5 投标文件递交截止日之前，在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。**

**3.6 未在“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”中建立信用档案的投标人应及时进行备案、建立信用档案。投标人在系统中需要备案的内容，必须在投标文件递交截止时间之前完成备案及信息系统报表内容的填报，招标人不再接受投标人提交的相关原件作为替代、补充。**

**3.7 根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规〔2013〕2 号附件）中第二十九条规定：未记录在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中的从业单位、业绩和从业人员，参与公路水运工程投标时不予认定。如“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”中“投标报表”无法显示路线等级、规模、投资、交竣工时间、技术标准、桥跨长度及类型、主要人员职务等相关信息，则不予认可。**

**4、报名方法**

本次投标报名采用江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统网上全天报名，不接受其他形式的报名。具体报名程序为：

(1) 符合报名条件且有意参加投标的单位请进入江苏省交通运输厅（http://jtyst.jiangsu.gov.cn/）网站首页，在网页“办事服务”栏左侧“应用服务”中点击进入“建设市场信用信息服务系统”，以CA登录方式登录后方可进行操作完成网上报名手续，网上报名时在联系人信息中务必留下手机号码及传真，以便联系。报名时间以网上操作为准，超过时间报名无效。网上报名完成后请登录“交易平台”，点击页面左边的“投标”—>“资审报名查询”进入招标公告信息维护页面，即可核实是否完成网上初步报名，网上报名资料应确保真实并符合上述报名条件，否则由此带来的后果由投标人自行承担。

(2)未在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中建立信用档案的投标人应及时注册建立信用档案，注册程序详见江苏省交通运输厅门户网站“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”登录区中的相关教程。投标人需要在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中备案或更新的内容，请在投标文件递交之前完成备案或更新。根据苏交建[2015]25号文的规定，投标人企业备案信息需要公示，公示日期为5个工作日。投标人应提前做好资料更新，以免影响投标文件的编制，招标人不会因为投标人资料更新而推迟开标时间。

(3)网上报名时，在联系人信息中请务必留下手机号码和传真号码，以便联系。

(4)报名结果以网上报名为准，投标人报名后应自行在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中查询确认或联系招标代理确认。

(5)根据《省交通运输厅关于江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统有关功能使用要求和从业单位信息备案规则的公告》（苏交建〔2015〕25号）第二条4款规定：“公路水运项目投标文件中的所有有关企业业绩、人员和财务数据信息，均应当以投标人在信用信息服务系统中信息为证明材料。投标人应当根据招标文件的具体要求，在信用信息服务系统中编制“投标报表”作为证明材料放入投标文件。招标人不得要求投标人另外提供相关证明材料，但可以要求中标人在签约前出示投标文件中所列所有证明材料的原件供核对”。

(6) 投标人在投标报名中若对系统操作有疑问，可与江苏百盛信息科技股份有限公司联系，电话025-84791280。

(7)本次招标项目报名时间为2018年5月25日12:00至2018年6月1日17:00。

**5、招标文件的获取**

5.1 请于2018年5月25日至2018年6月1日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：00至11：30，下午13：30至17：00（北京时间，下同），至江苏武晋工程咨询有限公司南京分公司（地址：南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心3号楼802室），持**单位介绍信、经办人身份证及复印件**购买招标文件项目专用本（《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由投标人自备）。

5.2 招标文件项目专用本工本费每套售价1000元/标段，图纸售价1000元/套，售后不退。

**6、投标文件的递交及相关事宜**

6.1 招标人不统一组织进行工程现场踏勘及投标预备会。

6.2 投标人对招标文件有疑问的，应以传真形式提交文字质疑，提交截止时间为开标截止日前10天，提交的文字质疑须加盖单位公章，逾期不予受理。

6.3 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年6月14日15时00分，投标人应于当日14时30分至15时00分将投标文件递交至**连云港市海州区凌洲东路9号公共资源交易中心二楼开标室（具体房间号以开标当日公告牌为准）。招标人定于投标文件送交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。**

6.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**7、发布公告的媒介**

本次招标公告同时在中国招投标网、中国采购与招标网、江苏省交通运输厅门户网站、连云港市公共资源交易中心网站上发布。

**8、联系方式**

招 标 人：连云港市公路管理处 招标代理：江苏武晋工程咨询有限公司

地址：连云港市海州区苍梧路36-6号 地址：南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心3号楼802室

邮政编码：222006 邮政编码：210024

联 系 人：王工 联 系 人：徐明

电 话：0518-85512826 电 话：025-52161262

传 真：0518-85513797（自动） 传 真：025-52159004

电子邮箱：lygglcgjk@163.com 电子邮箱：jswjgczx@126.com

2018年5月25日

**注：上述时间均为北京时间。具体事宜请与招标代理联系。**